**Marketing szöveg**

A THO 1 Távirányítható kültéri hálózati aljzat hasznos lehet minden háztartásban, mivel a hozzá csatlakoztatott készüléket távirányítóval könnyedén tudja vezérelni. Hatótávolsága nyílt terepen 40 m, így a lakásból egy gombnyomással bekapcsolhatja például a karácsonyi dekorációt. Az aljzaton található gomb segítségével nem csak távirányítóval, hanem manuálisan is kapcsolható a készülék.

A biztonságos használatot az IP 44 védelem biztosítja. Maximum 1000 W-ig terhelhető.

Az aljzat egyszerűen tanítható a THO 111 vagy a THO 113 szettek távirányítójához. Ha applikációval szeretné vezérelni, akkor vásárolja meg oldalunkról az NVS 3 RF cikkszámú SMART aljzatot.

A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.

A távirányító nem tartozéka a csomagnak.

**Termékleírás**

hatótávolság nyílt terepen: 40 m

rádiós összeköttetés: 433,92 MHz

IP44, freccsenő víz elleni védelem

az aljzat egyszerűen tanítható a THO 111 vagy THO 113 szettek távirányítójához

LED visszajelző

230 V / max 1000 W

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 3 RF aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.