**Marketing szöveg**

A THO 111 Távirányítható kültéri hálózati aljzat szett hasznos lehet minden háztartásban, mivel a hozzá csatlakoztatott készüléket távirányítóval könnyedén tudja vezérelni. Hatótávolsága nyílt terepen 40 m, így a lakásból egy gombnyomással bekapcsolhatja például a karácsonyi dekorációt. Az aljzaton található gomb segítségével nem csak távirányítóval, hanem manuálisan is kapcsolható a készülék.

A biztonságos használatot az IP 44 védelem biztosítja. Maximum 1000 W-ig terhelhető.

Az aljzat egyszerűen tanítható, valamint egy távirányító 4 csoport (A,B,C,D) aljzatainak vezérlésére képes. A MASTER ON/OFF gombok minden aljzat egyidejű vezérlését biztosítja.

Ha applikációval szeretné vezérelni, akkor vásárolja meg oldalunkról az NVS 3 RF cikkszámú SMART aljzatot.

A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.

A csomag tartalmaz 1 db kültéri aljzatot, 1 db távirányítót és a hozzá tartozó A CR2032 (3V) elemet.

**Termékleírás**

Távirányítható hálózati aljzat, távirányítóval

hatótávolság nyílt terepen: 40 m

rádiós összeköttetés: 433,92 MHz

IP44, freccsenő víz elleni védelem

egyszerűen tanítható aljzat

egy távirányító 4 csoport (A, B, C, D) aljzatainak vezérlésére képes

MASTER ON / OFF gombok minden aljzat egyidejű vezérléséhez

LED visszajelző, nyomógomb

230 V ~/ max 1000 W

a távirányító tápellátása: 1xCR2032 (3 V) elem, tartozék

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 3 RF aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.