**Marketing szöveg**

Keresse a megfelelő F elosztókat a kábeltévés, műholdvevős alkalmazásokhoz. A 3 utas TS 1911 elosztó 1 db bemenettel és 3 db kimenettel rendelkezik. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

3 utas

1 x bemenet - 3 x kimenet

5 - 900 MHz