**Marketing szöveg**

A forrasztással kapcsolatos munkálatok egyik nélkülözhetetlen kelléke a hővezető paszta. A TS 580 egy professzionális kialakítású nem gyantásodó hőátadó paszta. A termék előnye, hogy elektromosan szigetel, illetve 200°C-ig hőálló. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

Elektromosan szigetelő, 200 °C-ig hőálló, nem gyantásodó, 0,24-0,42 W/mK vezetőképességű hőátadó paszta.