**Marketing szöveg**

Könnyítse meg az otthoni elektronikai készülékek (ház, garázs- és elektromos kapuk) használatát, és vásároljon mielőbb egy fix kódos, univerzális távirányítót. Használható 433 MHz-es rendszerekhez, tanítható az eredeti távirányító alapján. Egyidejűleg négy funkcióhoz vagy eszközhöz használható, hatótávolsága kb. 30 méter. A termék fém előlappal és kerettel, valamint kulcstartóval rendelkezik. Tápellátása: LR 27A (12 V) elem. Válassza minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

tanítható az eredeti távirányító alapján

fix kódos, 433 MHz rendszerekhez

egyidejűleg 4 funkcióhoz vagy eszközhöz

alkalmazható: kapu, garázs, távirányítós aljzat, háztartási készülék, riasztó…

fém előlap és keret kulcstartóval

hatótávolság kb. 30 m

tápellátás: 27A elem (12V), tartozék