**Termékleírás**

hagyományos és QC/PD gyorstöltéshez is

általában adatkábelként is funkcionál (max. 480 Mbps)

USB2.0 / 480 Mbps / 20 V / 3 A / 60 W max. / ~1 m