**Marketing szöveg**

SMART autórádió elérhető áron! Az ANDROID telefon a rádió kiterjesztett kijelzője olyan plusz funkciókkal, amelyek a rádió menüjéből nem érhetők el és a rádió kijelzőjén nem jeleníthetők meg. Emellett az ANDROID telefon távirányítóként is funkcionál.

A VB 3100 autórádió biztosítja a zenehallgatást mobiltelefonról és táblagépről. Lehetőség van vezeték nélküli Bluetooth kapcsolatra, továbbá telefonálásra a telefon érintése nélkül, valamint a telefonbeszélgetés kihangosítására, a mobilkészülék zenelejátszójának vezérlésére.

A telefon csengőhangja az autóhangszórón szólal meg, a hívószám pedig a kijelzőn látszik. Beérkező hívás esetén lehetőség van a hívás fogadására, elutasítására és befejezésére, továbbá a hívószám bemondására angol nyelven, és az utolsó szám hívására. Az autórádió 18 FM memóriát biztosít.

A pontos időt mutatja a készülék még kikapcsolt helyzetben is. A zenék könnyű keresése érdekében lehetőség van a könyvtárak kezelésére. A rádió 4 x 45 W Hi-Fi hangszórókimenttel rendelkezik. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

telepítendő alkalmazással bővíthető funkciók

a telefon a rádió kiterjesztett kijelzője lesz

telefon nélkül is teljes értékű rádió

FM / BT / MP3 / WMA / USB / SD / AUX

vezeték nélküli BT kapcsolat

zenehallgatás mobiltelefonról, táblagépről

a mobilkészülék zenelejátszójának vezérlése

telefonálás a telefon érintése nélkül

csengőhang és beszélgetés az autó hangszórókon

hívószám megjelenítése a kijelzőn

hívószám bemondása angol nyelven

hívásfogadás / -befejezés / -utolsó szám hívása

kiválóan olvasható szöveges kijelző

18x FM rádió memória

kézi vagy automatikus állomás keresés és tárolás

a pontos idő kijelzése kikapcsolt helyzetben is

különböző műsorszám-lejátszási módok

könyvtárak kezelése

hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások

4 x 45W Hi-Fi hangszórókimenet

3,5mm AUX bemenet hordozható készülékekhez

4 x RCA aljzat erősítő, mélysugárzó csatlakoztatásához

távirányító (CR2025, 3V gombelem, tartozék)