**Termékleírás**

érintés nélkül érzékel (~12/48-1000V AC)

hanggal és piros fénnyel jelzi a váltakozó feszültséget

három fokozatú jelnagyság jelzés

átkapcsolható érzékenység

elemlámpa funkció

automatikus kikapcsolás

elemkimerülés jelzése

tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

méret: 158 x 20 x 20 mm