**Termékleírás**

Szeretné megfigyelni a természetet vagy biztonságban tudni otthonát éjjel-nappal? A Home WILDCAM1 vadkamera ideális választás mindazok számára, akik megbízható és sokoldalú megfigyelési eszközt keresnek.

Ez a 3 az 1-ben készülék mozgásra, manuálisan és time-lapse módban is készít felvételeket, így tökéletesen alkalmazható a természetben vagy a ház körül, állatok és behatolók megfigyelésére. A vadkamera egyaránt működik fényképezőgépként és FullHD videókameraként, egyidejűleg készítve fényképeket és videókat.

A Home WILDCAM1 beépített fény- és mozgásérzékelővel, valamint 38 LED-es infravörös reflektorral rendelkezik, amely kb. 10 méteres hatótávolságot biztosít éjjel-nappal. A 0.8 másodperces gyors reakcióidő és a 2.00” színes TFT LCD képernyő lehetővé teszi a gyors és egyszerű beállítást és megtekintést. Az állítható kioldási időköz és videóhossz, valamint az időzíthető felvételek további rugalmasságot biztosítanak.

A képeken dátum, időpont, holdfázis és hőmérséklet is megjelenik, így minden fontos információ rendelkezésére áll. Az ultra alacsony készenléti fogyasztás és a max. 32GB Class10+ microSD kártya támogatás (nem tartozék) hosszú távú és megbízható működést garantál. Az IP66 szintű védettség por és víz ellen biztosítja, hogy a kamera a legkeményebb körülmények között is helytálljon. A vadkamera tartozék rögzítő hevederrel, 4x vagy 8xAA elemmel működik (nem tartozék), amely kb. 6 hónap készenléti időt biztosít, de külső DC tápellátási lehetőség is elérhető (6V/2A, nem tartozék).

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy egy ilyen sokoldalú és megbízható eszközt szerezzen be! Rendelje meg most a Home WILDCAM1 vadkamerát, és biztosítsa magát a természet és otthona figyelésére!

3in1: FELVÉTELEK MOZGÁSRA, MANUÁLISAN ÉS TIME-LAPSE MÓDBAN

ideális a természetben és a ház körül,

állatok és behatolók megfigyelésére

fényképezőgép és FullHD videókamera

egyidejűleg fénykép és videó készítése

beépített fény- és mozgásérzékelő

infravörös reflektor, 38xLED

kb.10m hatótávolság éjjel-nappal

0.8sec gyors reakció idő

2.00” színes TFT LCD képernyő

állítható kioldási időköz és videóhossz

időzíthető felvételek

dátum, időpont, holdfázis, hőmérséklet a képeken

ultra alacsony készenléti fogyasztás

max.32GB Class10+ microSD kártya (nem tartozék)

IP66 emelt szintű védettség por és víz ellen

tartozék rögzítő hevederrel

tápellátás (4x vagy 8xAA elem, nem tartozék)

kb.6 hónap készenléti idő

külső DC tápellátási lehetőség: 6V/2A, nem tartozék